附件1

绍兴市公用事业集团有限公司

2024年度信息设备采购项目询价方案

| **序号** | **设备**  **名称** | **设备型号/技术参数** | **工作**  **要求** | **数量** | **设备原厂**  **质保期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日志审计  设备 | 标准2U硬件；  授权资产数100个及以上；  日志处理能力4000-5000EPS及以上；  CPU：4核4线程/4GHZ，6MB及以上；  内存：16G及以上；  硬盘：2T\*1及以上；  电源：双电源；  网口：6个千兆工作管理口(1管理口+1HA口+4审计口) ，1个console口。 | 需完成设备上架安装调试等工作。 | 1 | 不少于3年 |  |
| 2 | 数据分流  交换机 | 标准1U机架设备，核心转发芯片必须是国产芯片；  支持冗余电源、冗余风扇；  支持设备前面板上有Console口、以太网管理口；  支持至少4个上联口，速率≥10G；  支持至少48个镜像口，速率≥1000M；  所有端口支持基本流量统计、流量复制、流量转发优先级、流量定位等功能。 | 1 | 不少于1年 |  |
| 3 | NTP时间  服务器 | 1U机架式；支持  GPS、北斗双星授时；  具备1个NTP网络接口，支持RS232\485；  附带提供30米GPS北斗天线，安装支架及相应软件。 | 1 | 不少于1年 |  |
| 4 | 服务器  硬盘 | Dell，SAS硬盘（3.5英寸，10k）容量600GB | / | 5 | 不少于1年 |  |
| 5 | 光纤  收发器 | 瑞斯康达，千兆,20公里 | / | 2 | 不少于1年 |  |

其它要求：

1. 总报价须控制在17.6万元以内，否则为无效报价。

2.供货前需提供上述所有产品的原厂项目授权书和原厂售后服务承诺函，并经原厂确认，否则作无效处理。